ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 12 мая 2012 года № 676-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска
от 25 января 2010 года № 32-п «О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Омска от 25 января 2010 года № 32-п «О ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «Состав городской конкурсной комиссии ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска»:

- исключить из состава городской конкурсной комиссии ежегодного смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска (далее – комиссия) Корелина Сергея Ивановича, Азарова Сергея Александровича;

- включить в состав комиссии Плоцкого Сергея Владимировича, ведущего инженера отдела оперативного планирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска, в качестве секретаря комиссии;

2) приложение № 3 «Акт проверки технического состояния и содержания защитного сооружения гражданской обороны, участвующего в ежегодном смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.
Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска






       Т.А. Вижевитова

 Приложение                                                                                     к  постановлению  Администрации города Омска

           от 12 мая 2012 года № 676-п
«Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 25 января 2010 года № 32-п

АКТ

проверки технического состояния и содержания защитного

сооружения гражданской обороны, участвующего в ежегодном

смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской

обороны города Омска

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

__________________________________________         _________________________________
        (Фамилия, имя, отчество)                                                         (Должность)

Заместитель председателя комиссии:

__________________________________________        _________________________________
        (Фамилия, имя, отчество)                                                        (Должность)

Секретарь комиссии:

__________________________________________        _________________________________
        (Фамилия, имя, отчество)                                                          (Должность)

Члены комиссии:

__________________________________________        _________________________________
        (Фамилия, имя, отчество)                                                        (Должность)

__________________________________________        _________________________________
        (Фамилия, имя, отчество)                                                        (Должность)

провела   проверку   (осмотр)  защитного   сооружения  гражданской  обороны города Омска (далее – ЗС ГО):

№ ____________, классификация: ___________, тип _____________,

вместимость _______________ человек,

принадлежность: _______________________________________________________________
адрес:  ________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________________
Лицо,   уполномоченное   на   решение     задач   в   области   гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   ________________________________________________________

Оценка состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса

	№

пп
	Основные недостатки,            
снижающие готовность ЗС ГО
	Количество баллов, снижающих
оценку состояния ЗС ГО

	
	
	максимальное
	фактическое

	1
	2
	3
	4

	1. При оценке герметичности ЗС ГО, состояния ограждающих конструкций
и защитных устройств

	1.1
	Герметичность ЗС ГО не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше,  чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются, ЗС ГО выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
	3000
	

	1.2
	В ограждающих конструкциях (стенах,       
перекрытиях) имеются проемы, не             
предусмотренные проектом                    
	500
	

	1.3
	Неисправны защитные и защитно-        
герметические ворота, двери, ставни (перекос
полотна, неисправность затворов), нет       
уплотнительной резины                       
	10 (за каждую 
дверь, ставень)
	

	1.4
	Неисправны противовзрывные устройства  
(малогабаритная защитная секция,            
унифицированная защитная секция, клапан     
избыточного давления), установлены 
негерметично, сопряженные детали не смазаны   
	10 (за каждое 
противовзрывное
устройство)
	

	1.5
	Гермоклапаны неисправны,  закрываются с применением инструмента       
	20 (за каждый 
гермоклапан)
	

	1.6
	Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.                       
	5 (за каждое  
наименование)
	

	1.7
	Помещения ЗС ГО влажные, имеют       
протечки и просачивания грунтовых и поверхностных вод                                   
	30
	

	1.8
	Планово-предупредительный ремонт       
ЗС ГО не проводится (план отсутствует) 
	50
	

	2. При оценке состояния инженерно-технического оборудования ЗС ГО

	2.1
	Срок эксплуатации фильтров-поглотителей
истек (свыше 20 лет)                        
	60 (за каждый 
комплект)
	

	2.2
	Фильтровентиляционное оборудование     
содержится с нарушением правил его          
эксплуатации                                
	30
	

	2.3
	Отсутствуют отдельные виды             
оборудования, предусмотренные проектом      
	60 (за каждый 
агрегат)
	

	2.4
	Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их  
окраска не соответствует установленному     
цвету                                       
	15
	

	2.5
	Емкости запаса воды имеют нарушение    
теплоизоляции                               
	10
	

	1
	2
	3
	4

	2.6
	Неисправны унитаз, раковина, писсуар,  
запорная арматура                           
	20 (за каждое 
наименование)
	

	2.7
	Дизельная электрическая станция не     
запускается (находится в нерабочем  состоянии)                                  
	200
	

	2.8
	В ЗС ГО  отсутствуют измерительные приборы 
(тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)
	10 (за каждый 
прибор)
	

	2.9
	В ЗС ГО отсутствует телефонная связь с пунктом управления предприятия
	50
	

	3. При оценке технической и эксплуатационной документации ЗС ГО

	3.1
	Отсутствует график приведения ЗС ГО в готовность                       
	50
	

	3.2
	Отсутствует паспорт ЗС ГО                             
	20
	

	3.3
	Отсутствует журнал проверки состояния ЗС ГО         
	10
	

	3.4
	Отсутствуют правила содержания и табели оснащения ЗС ГО
	10
	

	3.5
	Отсутствуют правила поведения укрываемых  в ЗС ГО            
	10
	

	3.6
	Отсутствует план внешних и внутренних инженерных сетей ЗС ГО с указанием отключающих устройств           
	10 (по каждой 
из сетей)
	

	3.7
	Отсутствует план ЗС ГО с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации          
	10
	

	3.8
	Отсутствуют инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования ЗС ГО                           
	10 (по каждой 
из систем)
	

	4. При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию ЗС ГО

	4.1
	Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы
с нарушением требований инструкции по       
эксплуатации ЗС ГО в военное время             
	100
	

	4.2
	Личный состав недостаточно подготовлен 
к выполнению мероприятий по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых           
	100
	

	5. При оценке готовности к заполнению ЗС ГО укрываемыми

	5.1
	Подходы к ЗС ГО не расчищены, входы       
загромождены. Пути движения укрываемых не   
обозначены                                  
	100
	

	5.2
	Ключи хранятся с нарушением            
установленного порядка. На дверях ЗС ГО нет       
надписей с указанием мест хранения ключей                                         
	300
	

	6. При оценке эффективности использования ЗС ГО для нужд 

объектов экономики и обслуживания населения

	6.1

	ЗС ГО не используется в соответствии с    
проектным предназначением в                 
народнохозяйственных целях              
	300
	


	1
	2
	3
	4

	6.2
	Не выполняются требования,             
обеспечивающие пригодность помещений к      
переводу их в установленные сроки на режим  
ЗС ГО (материальные ценности хранятся без      
стеллажей, которые могут быть использованы  
для сидения и лежания укрываемых,           
отсутствуют средства механизации для        
освобождения помещений и др.)             
	100
	

	7. При оценке порядка учета ЗС ГО

	7.1
	ЗС ГО не учтено в органах исполнительной  
власти субъекта Российской Федерации,       
органах местного самоуправления     
	100
	

	7.2
	В паспорте ЗС ГО отсутствуют копии        
поэтажных планов и экспликаций помещений   ЗС ГО, согласованные и заверенные органами         
технической инвентаризации, организацией  
балансодержателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным    
ситуациям                              
	50
	

	8. При оценке состояния средств связи и оповещения ЗС ГО

	8.1
	Средства связи, радиотрансляционная    
точка отсутствуют или неисправны            
	50
	

	8.2
	Отсутствует список абонентов, схема связи с органами управления                 
	20 (за каждый 
элемент)
	

	9. При оценке состояния медицинского обеспечения ЗС ГО

	9.1
	Не спланированы мероприятия по укомплектованию ЗС ГО медицинским персоналом и обеспечению медицинским имуществом в период подготовки  ЗС ГО к приему укрываемых                      
	50
	

	9.2
	ЗС ГО содержится с нарушением санитарных 
норм и правил                             
	100
	

	10. При оценке выполнения противопожарных требований к ЗС ГО

	10.1
	Помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (пункт 36 таблицы 3 «Помещения» к «Нормам пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»    (НПБ 110-03), пункт 16 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» (далее – ППБ 01-03))

	150
	


	1
	2
	3
	4

	10.2
	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности или ее содержание не соответствует требованиям приложения № 1 

к ППБ 01-03
	20
	

	10.3
	Отсутствует инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной         и быстрой эвакуации людей при пожаре 

(пункт 16 ППБ 01-03)
	20
	

	10.4
	План эвакуации людей в случае пожара отсутствует или не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»

	10
	

	10.5
	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров дверей эвакуационных выходов  изнутри без ключа (пункт 52 ППБ  

01-03)
	50
	

	10.6
	Не предусмотрено необходимое количество эвакуационных выходов из помещения  (пункт 42 ППБ 01-03, пункты 6.13, 6.21 СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила 21-07-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее – СНиП 21-01-97), при этом аварийные выходы (люки и т.п.) не рассматриваются как эвакуационные и не должны учитываться

	75
	

	10.7
	На путях эвакуации для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок применялись горючие материалы (пункт 53 ППБ 01-03)
	25
	

	10.8
	На путях эвакуации устроены пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей

(пункт 53 ППБ 01-03)
	10
	

	10.9
	Ступени имеют  различную ширину проступи и различную высоту в пределах марша лестницы и лестничной клетки, ведущих в защитное сооружение (пункт 6.28 СНиП 21-01-97)

	10
	

	10.10
	Деревянные перегородки не обработаны огнезащитным составом (пункт 36 ППБ 01-03)

	25
	


	1
	2
	3
	4

	10.11
	Покрытие (обвалование) сооружения не очищено от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. (пункт 21 ППБ 01-03) 
 
	10
	

	10.12
	Отсутствуют в необходимом количестве или не соответствуют требованиям правил пожарной безопасности первичные средства пожаротушения (приложение № 3 ППБ 01-03)
	20 (за каждое наименование)
	

	10.13
	Не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод  (пункт 4.1 Свода правил 
СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»)
	25
	

	10.14
	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами 
(пункт 91 ППБ 01-03)
	10
	

	10.15
	Произведены изменения объемно-планировочных решений, ухудшающие условия безопасной эвакуации людей (пункт 40 ППБ 

01-03)
	100
	

	10.16
	Допущены иные нарушения требований пожарной безопасности
	10 (за каждое наименование)
	

	ИТОГО:                                      
	
	


Общее количество баллов: ______________

Председатель комиссии:

_______________________________            __________________________________________

           (Подпись)                                                                    (Фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

_______________________________            __________________________________________

           (Подпись)                                                                    (Фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

_______________________________            __________________________________________

           (Подпись)                                                                    (Фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

_______________________________            __________________________________________

           (Подпись)                                                                    (Фамилия, имя, отчество)

_______________________________            __________________________________________

           (Подпись)                                                                    (Фамилия, имя, отчество)                »
_______________
